采购指标要求

数量参数
	序号
	内容
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	5月普通清洗
	2498
	台
	
	

	2
	5月深度清洗
	178
	台
	
	

	3
	8月普通清洗
	2722
	台
	
	

	4
	8月深度清洗
	60
	台
	
	

	5
	11月普通清洗
	2659
	台
	
	

	6
	11月深度清洗
	113
	台
	
	

	7
	合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



清洗要求
供应商参照WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、WS396-2012《公共场所集中空调通风清洗消毒规范》、GB 50365-2019《空调通风系统运行管理标准》规范执行空调清洗，具体事项如下：
 1、对空调风机盘管的翅片、冷凝排水槽、风机叶轮表面、蜗壳内部和过滤器进行清洗，同时需要对风机盘管的出风口、回风口及滤网进行消毒清洁工作；
2、对部分分体式（普通）空调进行深度清洗；
3、分别在5月前、8月、11月完成空调的回风口、出风口消毒清洁工作；
4、布置全新风口红飘带标识、清洗标识、设备序号贴等；
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