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全自动化学发光免疫分析仪
（一）功能要求
    主要用于对人体血清/血浆/尿液样本进行免疫项目的定性/定量分析，通过系统设定的正常值参数识别出健康人群，并识别出需进一步检测的患者及对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据。
（二）技术参数及要求
1.检测原理：磁微粒直接化学发光技术。
▲2.测试项目：≥160项
▲3.自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、I型糖尿病、血管炎相关测试项目。
▲4.生殖项目要求：可检测AMH、抑制素A项目。
5.仪器系统后续可采用模块组合式设计，支持与同品牌的生化/发光仪器级联，可与不同品牌生化分析仪组成流水线系统。
6.单模块试剂位≥40个，支持测试过程中在线更换试剂。
7.搭配进样单元，样本位≥130个，支持原始管上机检测。
8.单模块检测速度：≥580测试/小时。
9.反应杯：单模块可一次性装载≥3000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。
▲10.试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。
11.加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、空吸、堵针检测及防撞功能。
▲12.无需一次性Tip头吸取样本，支持所有耗材测试过程中在线更换。
13.混匀技术：非接触式混匀。
▲14.携带污染率：≤0.1PPM。
15.通讯功能：可与LIS系统双向通讯。
16.标准曲线稳定，稳定时间≥28天。
17.设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测，具有实时故障报警、反馈日志记录功能。
18.由厂商及代理商提供双重售后服务及技术支援。



