附件

公安县人民医院关于采购部分楼栋消防水带及一批灭火器项目清单

一、采购内容及数量

（一）消防专用水带：共180条，规格为8-65-25，含配套专用接头；

（二）4kg手提式ABC干粉灭火器：共100具。

（三）本次报价为含税、含运费、含卸货、含就位、含配套配件全包的最终报价，包含材料费、运输费、税费、配件、售后质保等一切费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

（四）交货周期：合同签订后及时完成全部供货、卸货、摆放就位。

（五）质量总体要求

所有产品必须为全新正品、近期出厂未使用产品，严格符合本次招标文件指定规格及生产时效要求，满足国家现行消防规范及行业标准，证件资料齐全，可顺利通过消防检查及院区安全验收，保障医院消防安全常态化运行。

	名称
	规格
	最高限价
	数量
	总价

	消防水带
	8-65-25
	170
	180
	30600

	灭火器
	4KG
	80
	100
	8000


二、技术参数及标准要求
（一）消防水带技术要求

1.规格标准：产品规格为8-65-25，必须配套原装匹配金属接头，接头做工牢固、卡扣适配、密封完好，可直接适配我院现有消火栓使用，无需二次加工改装。

2.执行标准：符合《消防水带产品维护、更换及售后服务》（T/CPQS XF006-2023）及国家现行消防水带生产、检验标准，耐压、耐磨、抗老化、防开裂、无渗漏，完全满足建筑初期火灾扑救供水压力使用需求。

3.生产时效：所有水带必须为中标公示日期后3个月内生产的2026年全新产品，出厂时间不得超出该时效范围，严禁库存积压、过期、翻新产品。

4.质量要求：产品出厂合格证、第三方检验报告齐全，无脱层、开裂、漏水等质量缺陷，质保期不低于2年，质保期内出现开裂、漏水、脱层、接头损坏等质量问题，供应商无条件免费更换。

（二）4KG干粉灭火器技术要求

1.型号规格：MFZ/ABC4型4公斤手提式干粉灭火器，适配医院病房、楼道、公共区域等场所日常防火、灭火及消防演练使用。

2.执行标准：符合国家消防产品强制认证标准，各项性能参数达标，可正常通过各级消防监督检查。

3.生产时效：所有灭火器必须为中标公示日期后3个月内生产的2026年全新产品，罐体生产日期清晰可查，杜绝过期、库存、返修、充装旧品。

4.状态要求：全新出厂、压力指针处于正常绿色区域、药剂充足、罐体无变形、无锈蚀、喷管配件齐全完好，有效期充足，符合医院5年常规更换周期管理要求。

5资料要求：供货时同步提供产品合格证、出厂检测报告、产品溯源资料等全套合规资料。

三、验收标准及售后服务

（一）验收标准

1.产品数量、规格完全匹配采购要求，消防水带为8-65-25规格且全部配齐原装接头，灭火器为4kg干粉国标型号。

2.所有产品生产日期为中标后3个月内2026年全新生产，无库存、无翻新、无过期，生产日期标识清晰可查。

3.水带无开裂、无硬化、无渗漏，接头适配牢固，可正常匹配院内消火栓使用；灭火器压力正常、药剂有效、外观完好、配件齐全、在有效使用期内。

4.产品合格证、检测报告等资料齐全，整体满足医院消防安全达标、日常应急灭火及消防演练使用需求，顺利通过院内验收及消防督查。

（二）售后服务

1.供货完成后，主动配合采购人现场清点、核对规格、查验生产日期及相关资料，完成现场验收及资料归档。

2.质保期内产品出现质量、规格不符、时效不符等问题，供应商须24小时内响应，无条件免费更换、补货，承担全部相关费用。

