附件:
2026年下半年空调换季维修要求
一、总体技术要求：
1.改造目标：解决水冷冷水中央空调冷却水泵故障、提升系统稳定性、降低冷却侧能耗，匹配主机与冷却塔需求。
2.提供改造管路安装图纸。
二、施工要求：
[bookmark: _GoBack]（一）安装能力：
1.投标人提供空调维修业绩、不低于三个空调维修业绩（须附用户业绩证明复印件）。
2.报价要求：本项目采用固定总价包干方式报价，投标商报价应包含完成本公告全部采购需求所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、调试费、校验费。
（二）工期：20日历天，提供施工进度图；
（三）技术要求：
1.电动阀按井道进行分层管理，含平台控制操作。
2.配件：所涉及配件材料，施工时应通过甲方确认。
（四）施工安全：承诺遵守甲方施工管理管理、动火动焊等管理制度。

三、工程量清单及技术参数：
1.住院西医务生活区（单层）空调管道维护
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	热镀锌钢管
	DN65*3.5㎜
	米
	24
	
	

	2
	热镀锌钢管
	DN50*3㎜
	米
	18
	
	

	3
	热镀锌钢管
	DN20*2.5㎜
	米
	116
	
	

	4
	橡塑保温棉
	厚30㎜
	m³
	2.5
	
	

	5
	保温胶水
	5㎏
	桶
	2
	
	

	6
	不锈钢软接
	DN20
	个
	36
	
	

	7
	电动阀
	DN20
	个
	18
	
	

	8
	数字压力表
	0-1.6Mpa
	套
	2
	
	

	9
	铜Y型过滤器
	DN20
	个
	18
	
	

	10
	铜闸阀
	DN20
	个
	36
	
	

	11
	钥匙铜排污阀
	DN20
	个
	1
	
	

	12
	隔热木托
	DN20-80
	套
	30
	
	

	13
	防锈漆\松香水
	灰色防锈漆
	组
	1
	
	

	14
	管道安装人工费
	
	米
	158
	
	

	15
	风盘药水清洗
	
	台
	18
	
	

	16
	吊顶拆除及恢复
	
	项
	1
	
	

	17
	排污阀
	
	个
	1
	
	

	18
	运费
	
	项
	1
	
	

	19
	辅材
	
	项
	1
	
	

	20
	工程总计
	
	


2.更换末端等维修
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	换盘管
	甲供
	台
	34
	
	

	2
	换连接管道套件
	包含电动二通阀、铜球阀、304不锈钢软接、橡塑保温、信号线、化学清洗盘管、压力测试、施工区域恢复等
	台
	60
	
	

	3
	工程总价
	
	


3.加装楼层主管电动阀
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	法兰式电动球阀
	DN80
	个
	2
	
	

	2
	法兰式电动球阀
	DN100
	个
	7
	
	

	3
	法兰式电动球阀
	DN125
	个
	2
	
	

	4
	温度传感器
	0-100℃
	套
	11
	
	

	5
	法兰
	DN80-125
	片
	22
	
	

	6
	法兰螺丝
	18*70
	套
	264
	
	

	7
	B1级橡塑保温棉
	厚30㎜
	m³
	2.5
	
	

	8
	安装人工费
	
	套
	11
	
	

	9
	工程小计
	
	


4.门诊4层病案统计科管道偏小更换
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	热镀锌钢管
	DN65*3.5㎜
	米
	24
	
	

	2
	热镀锌钢管
	DN50*3㎜
	米
	12
	
	

	3
	橡塑保温棉
	厚30㎜
	m³
	1.5
	
	

	4
	保温胶水
	5㎏
	桶
	1
	
	

	5
	隔热木托
	DN50-65
	套
	30
	
	

	6
	防锈漆\松香水
	灰色防锈漆
	组
	1
	
	

	7
	原有管道拆除
	
	项
	1
	
	

	8
	管道安装人工费
	
	米
	36
	
	

	9
	吊顶拆除及恢复
	
	项
	1
	
	

	10
	工程总价
	
	


5排污阀更换
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	排污阀（含保温）
	DN65
	个
	3
	
	


6.冷凝水改造
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	冷凝水改造
	PVC  DN32
	项
	1
	
	


7.住院东楼主回水管加装温度传感器
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	温度传感器
	0-100℃
	套
	1
	
	




