附件

公安县人民医院关于采购部分楼栋消防水带及一批灭火器项目需求
一、采购内容及数量

（一）消防专用水带：共180条，规格为8-65-25；

（二）手提式干粉灭火器：共100具，规格为MF/ABCE4。

（三）报价文件需写明供货产品规格，本投标允许正向技术偏离。
	名称
	规格
	最高限价
	数量
	总价

	消防水带
	8-65-25
	170
	180
	30600

	灭火器
	MF/ABCE4
	80
	100
	8000


二、技术参数及标准要求

（一）消防水带技术要求

1.规格标准：产品规格为8-65-25，必须配套原装匹配金属接头，接头做工牢固、卡扣适配、密封完好，可直接适配我院现有消火栓使用，无需二次加工改装。

2.参数8-65-25（工作压力0.8MPa、口径DN65、长度25m）为项目最低技术控制指标，实际允许投标人提供压力、长度性能指标更优的产品（如13-65-30等更高规格水带），该类高性能参数属于正向技术偏离，不视为不响应招标要求，同等报价条件下可择优选用。

（二）干粉灭火器技术要求

1.型号规格：MF/ABCE4型4公斤手提式干粉灭火器.

2.参数MF/ABCE4为项目最低技术控制指标，实际允许投标人提供性能指标更优的产品（如MF/ABCE5等更高规格灭火器），该类高性能参数属于正向技术偏离，不视为不响应招标要求，同等报价条件下可择优选用。

三、售后服务
1.合同签订后一周内完成全部供货、卸货、摆放就位，所有产品必须为中标公示日期后3个月内生产的全新产品。

2.供货时随产品同步提供产品合格证、产品二维码。质保期不低于1年。产品扫码核验国家消防产品平台。检测不合格，乙方无条件全部退货，并且按合同总价 20% 向甲方支付违约金。

