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1.具备高分辨率的画质，增强画质和分辨率。
2.视野角：≥120度。
3.视野方向：0度。
4、景深：3-100mm。
▲5.插入部外径：≤4.9mm。
6.先端部外径≤4.8mm。
7.弯曲角度：向上≥180度、向下≥130度。
8.有效长度：≥600mm。
▲9.钳子管道：≥1.95mm。
10.操作性能好，表面非常光滑，刚性和弹性好。
11.先端不可弯曲部短，便于观察。
12.镜子操作部有四个遥控按钮，可预设20种功能。
13.可兼容激光及高频电能量。
14.放水一触式接头：无需防水盖，可提供简便、精确的操作。
15.窄带光成像观察支持。
16.内窥镜具有信息记忆功能。
17.钳子管道带有附件尺寸指示标。


