附件：
	公安县人民医院食堂烟道改造工程

	用户单位:
	供应单位:

	项目名称:
	项目负责人:

	联系人:
	联系电话:

	编号
	名  称
	规  格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	　
	一楼10.7米烟罩厨房
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	镀锌排烟管1.0
	0.56平方米截面积
	32
	米
	
	
	实际长度计算

	　
	弯头
	0.56平方米截面积
	3
	个
	
	
	　

	　
	油烟净化器
	16000风量
	1
	台
	
	
	目测无烟

	　
	静音抽风柜
	22寸/11KW
	1
	台
	
	
	　

	　
	净化器吊架
	定制
	1
	套
	
	
	　

	　
	风柜底座
	定制
	1
	套
	
	
	　

	　
	联动保护器
	星角启动
	1
	台
	
	
	　

	　
	一楼8.4米烟罩厨房
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	镀锌排烟管1.0
	0.49平方米截面积
	32
	米
	
	
	实际长度计算

	　
	弯头
	0.49平方米截面积
	3
	个
	
	
	　

	　
	油烟净化器
	12000风量
	1
	台
	
	
	目测无烟

	　
	静音抽风柜
	20寸/7.5KW
	1
	台
	
	
	　

	　
	净化器吊架
	定制
	1
	套
	
	
	　

	　
	风柜底座
	定制
	1
	套
	
	
	　

	　
	联动保护器
	星角启动
	1
	台
	
	
	　

	　
	二楼8.2米烟罩厨房
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	镀锌排烟管1.0
	0.49平方米截面积
	28
	米
	
	
	实际长度计算

	　
	弯头
	0.49平方米截面积
	3
	个
	
	
	　

	　
	油烟净化器
	12000风量
	1
	台
	
	
	目测无烟

	　
	静音抽风柜
	20寸/7.5KW
	1
	台
	
	
	　

	　
	净化器吊架
	定制
	1
	套
	
	
	　

	　
	风柜底座
	定制
	1
	套
	
	
	　

	　
	联动保护器
	星角启动
	1
	台
	
	
	　

	　
	一楼8.7米烟罩厨房
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	镀锌排烟管1.0
	0.49平方米截面积
	28
	米
	
	
	实际长度计算

	　
	弯头
	0.49平方米截面积
	3
	个
	
	
	　

	　
	油烟净化器
	12000风量
	1
	台
	
	
	目测无烟

	　
	静音抽风柜
	20寸/7.5KW
	1
	台
	
	
	　

	　
	净化器吊架
	定制
	1
	套
	
	
	　

	　
	风柜底座
	定制
	1
	套
	
	
	　

	　
	联动保护器
	星角启动
	1
	台
	
	
	　

	　
	整体工程项目
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	拆除旧管道
	　
	4
	套
	
	
	　

	　
	吊车费用
	　
	2
	次
	
	
	　

	　
	软接管道
	　
	4
	个
	
	
	　

	　
	墙面打孔
	　
	4
	个
	
	
	　

	　
	支架五金辅材
	　
	4
	套
	
	
	　

	　
	消音管
	　
	4
	节
	
	
	可选

	　
	安装搬运
	　
	4
	套
	
	
	　

	人民医院食堂排烟净化系统电缆敷设

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	配电柜
	套
	4
	
	
	　

	2
	配电柜安装费
	套
	4
	
	
	　

	3
	3*4橡套铜心电线
	米
	560
	
	
	4路电线，每路3*4电线两组

	4
	KBJ32*1.1*3.7加厚管
	米
	280
	
	
	　

	5
	2*2.5铜心电线
	米
	40
	
	
	　

	6
	KBJ25*1.1*3.7加厚管
	米
	40
	
	
	带高空作业费

	7
	安装辅材费
	项
	1
	
	
	　

	8
	电线安装费
	米
	320
	
	
	带高空作业费
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