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采购计划备案号：421022-2024-01829
项目名称：公安县人民医院消毒供应中心改造工程项目
[bookmark: _Toc2532][bookmark: _Toc1377334124][bookmark: _Toc18682][bookmark: _Toc26114]招标内容：公安县人民医院消毒供应中心改造工程项目，改造范围包括后勤综合楼3~6层



公安县人民医院
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1、 [bookmark: _Toc109900248][bookmark: _Toc163492812][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc44583628][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc109899829][bookmark: _Toc109899410][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc155185860][bookmark: _Toc140132745]项目基本情况
1.采购计划备案号：421022-2024-01829
2.项目编号：ZWWH-24ZC-GC064
3.项目名称：公安县人民医院消毒供应中心改造工程项目
4.采购方式：公开招标
5.预算金额：1047.42496万元
6.最高限价：1047.42496万元
7.采购需求：公安县人民医院消毒供应中心改造工程项目，改造范围包括后勤综合楼3~6层
8.合同履行期限：5个月
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2、 [bookmark: _Toc109899830][bookmark: _Toc109900249][bookmark: _Toc109899411][bookmark: _Toc155185861][bookmark: _Toc163492813][bookmark: _Toc140132746]投标人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件。
2.未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Hlk89807755]3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1） 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动；
（2） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
3.1中小企业政策：
无
3.2其他落实政府采购政策的资格要求（如有）：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持(含支持监狱企业发展、促进残疾人就业)等相关政府采购政策。
4.投标人特定资格要求：
（1）投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包貳级及以上企业资质；
（2）投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》；
（3）投标人拟选派的项目经理须具备有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（B证）；
（4）投标人拟派的安全员须具备有效的安全生产考核合格证（C证）。
3、 项目内容及范围
1.项目地点：湖北省荆州市公安县斗湖堤镇孱陵大道119号	。
2.项目建设内容及规模：本项目主要对原后勤综合楼4层结构部位，按三级甲等综合医院消毒供应中心标准实施改建，改建面积1920m，配套室外工程。工程主要内容包括:拆除改建及梁体加固工程，装饰装修及暖通、消防工程、智能化系统及净化负压工程，空调电气系统及给排水工程等工程量清单包含全部内容。
4、 技术要求
[bookmark: _Hlk162178888]一、设计方案：
（1）总平面布置
本项目工程分为拆除改建及梁体加固工程，装饰装修及暖通 消防工程、智能化系统及净化负压工程，空调电气系统及给排水等4大工程，应当统筹兼顾、分类指导，做到功能齐全、安全流畅、经济实用、简朴庄重、节能环保。
本次改造设计原有建筑轮廓及定位不发生变化。
无障碍设计：首层主要入口均设有坡道入口，首层入口的门扇为小力度玻璃弹簧门，并安装门执把手和关门拉手，在门的下方安装350mm护门板。
（2）建筑设计
建筑层数：地上四层，建筑高度：16.2m。1F:建筑层高4.5m,设计层高3.3m;2F:建筑层高4.5m,设计层高3.3m;3F:建筑层高3.6m, 设计层高2.8m;4F:建筑层高3.6m,设计层高2.8m。
（3）结构设计
原结构为框架结构，设计使用年限同原结构剩余的使用年限，框架抗震等级为三级，建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类),建筑结构的安全等级为一级，屋面防水等级为一级，电梯基坑防水等级为二级。
（4）给排水设计
供水方式：改造区域给水立管接至地下室生活变频加压泵房，变频加压供水系统利旧；给水横干管从四层水管井内接出，每层水平管从给水立管接出，各用水点接至每层给水横管；热水给水
横干管从四层水管井内接出，采用上供下回式，热水系统利旧。
排水模式：室内生活污水、工艺废水采用重力流自流排水方式。室内生活污水由室内、外新建管道及新建污水井收集，再排入已建污水排水管道排到室外已建化粪池预处理后，再排入已建集中污水处理站处理消毒达到排放标准后再排入市政污水管网；室内工艺废水与室内生活污水采取分流排放，工艺废水单独收集后直接排至室外新建工艺废水井和降温池；经降温处理后与生活污水合并排入已建污水排水管道及室外已建化粪池，经化粪池预处理后再排入已建集中污水处理站处理消毒达到排放标准后再排入市政污水管网。
（5）电气设计
本项目用电负荷容量：722kW。
供电方式：本建筑改造工程用电由中心配电室备用低压柜引来，本设计到楼层总柜分空开出线端，中心配电室到本建筑楼层总柜不在设计范围内。
强电设计内容：包括普通照明、插座、医疗设备配电及电线电缆敷设、空调配电系统、等电位接地系统、火灾自动报警系统，应急照明系统。
弱电智能化设计内容：综合布线系统(含电梯五方对讲线缆),计算机网络系统，层控电话系统，公共广播系统，视频监控系统，门禁及梯控系统，机房工程。2：二、施工要求：
（1）对于施工的要求：
符合国家相关建设法规和行业规范、按照采购人提供的设计图施工。达到国家施工验收规范合格标准，安全生产无任何安全责任事故，并按采购人要求做好文明施工等。安全生产实行一票否决制，如出现安全事故，协议终止。
（2）对于施工材料的要求：
维修所需主材质量及安装质量达到国家、省、市相关规范、规程及行业管理规定的标准。
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1.合同履行期限（工期）：5个月
2.质保期：自工程验收合格之日起整体质保2年。
（1）工程质保期按国家相关标准执行，自工程通过竣工验收并交付采购人使用之日起；
（2）质保期内投标人负责工程维修、养护并承担其费用；
（3）在质保期内如中标人未能及时实施维修或维修效果未达到设计要求，采购人有权另行聘请第三方进行维修，发生的费用由中标人承担。
3.质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。（提供承诺函，格式自拟）
4.安全生产、文明施工管理目标：合格。（提供承诺函，格式自拟）
5.付款方式：进度款以合同价为基数，按实际完成合格工程量的60%拨付。工程交(竣)工验收合格后，拨付到合同金额的60%；剩余工程款分2年付清，分别按结(决)算金额的20%、20%拨付。
6.报价要求：
（1）人民币报价。
（2）投标人的投标总报价不得超过该项目的最高限价。
（3）本工程报价应使用电子软件报价（如广联达等软件），报价为总价包干，包含本项目施工范围内的所有工作内容。
（4）投标人投标报价的其他要求须满足招标文件《投标人须知正文》第15条的所有报价要求。
6、 [bookmark: _Toc155185894][bookmark: _Toc163492891][bookmark: _Toc140132818]采购标的的验收标准
1.验收依据：国家、地方的有关法律法规、强制性条文、行业规范、技术标准以及招标文件要求和投标文件响应内容等文件。
2.竣工验收检查应具备的条件：
（1）工程施工承包合同及设计要求全部施工完毕。
（2）工程全部质量验收已经结束。
（4）监理单位（或项目建设方）对工程进行了竣工预验收和消缺验证，已具备验收条件。
7、 落实政府采购政策进行价格扣除的方法
1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予比例扣除，价格扣除比例为：3%（工程类）；
2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予比例扣除，价格扣除比例为：1%（工程类）；
3.中小企业应当提供《中小企业声明函》（详见本招标文件第七章 响应文件格式），对符合鄂财采发〔2022〕5号文第二条规定享受上限评审优惠的小微企业，还应提供符合该条款要求的其他证明材料，否则在评审时不享受上述评审优惠。
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