附：

配置清单
	序号
	名称
	规格型号/综合描述
	数量
	单位

	1
	拆除
	风机盘管
	10
	台

	2
	拆除
	水系统管道
	80
	米

	3
	拆除
	大厅与走道
	320
	M2

	4
	改造增风管
	静压箱软风管
	2
	套

	5
	改造增控制器
	液晶显示温控器
	11
	个

	6
	新增管道
	DN80
	138
	米

	7
	新增管道
	DN50
	24
	米

	8
	新增管道
	DN25
	96
	米

	9
	新增
	风机盘管(甲供)
	16
	台

	10
	盘管闸阀
	铜质螺纹闸阀DN25
	32
	个

	11
	盘管电动控制阀
	铜质螺纹电动二通阀DN25
	16
	套

	12
	盘管过滤器
	铜质螺纹Y型过滤器DN25
	16
	个

	13
	盘管软连接管
	金属不锈钢软管DN25*300
	32
	根

	14
	镀锌风管
	静压箱软风管
	16
	套

	15
	百叶风口
	风机盘管进/出风口
	16
	套

	16
	排水管
	PVC塑胶管DN32
	136
	米

	17
	电源控制
	温控联动开关、电源线
	16
	套

	18
	安装支/吊架
	钢构槽钢角铁
	1
	项

	19
	工时费
	风机盘管安装
	16
	套

	20
	铝质扣板
	600*600铝扣板龙骨吊顶
	320
	M2

	21
	垃圾清运费
	场地相关垃圾清运
	1
	项

	22
	安全措施费
	　
	1
	项

	23
	税费
	普通增值税1%
	　
	　

	24
	合计
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