附件:
1、采购货物数量
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	空调
	
	20
	台
	
	


2、技术参数
	序号
	名称
	技术参数

	1
	分体式空调

（挂机）
	★额定制冷量(W)：≥3500

	
	
	★额定制热量(W)：≥ 5000

	
	
	★额定制冷功率(W)：≤850

	
	
	★额定制热功率(W)：≤1250

	
	
	★能效等级：≥1级

	
	
	★APF等级：≥ 5.3

	
	
	★冷暖类型：冷暖

	
	
	电辅热(W)：≤850

	
	
	最高内机噪音dB(A)：≤41

最低内机噪音dB(A)：≤22

	
	
	外机噪音dB(A)：≤51

	
	
	★循环风量(m³/h)：≥720

	
	
	电源规格(V-Hz)：220-50

宽电压运行范围：150V-265V

最低运行频率：≤0.1Hz

	
	
	启动运行室外环境：

制冷环境：≥60℃

制热环境：≤-32℃

	
	
	除湿功能：
除湿量≥2.4kg/h 

	
	
	颜色：白

	
	
	具有高温化霜功能：

环境温度≤7℃

测点温度≥ 56℃

持续运行时长≥ 30M

	
	
	★产品认证：具有3C认证、节能认证证书

	
	
	★物联网功能：具有WIFI小程序/APP功能

	
	
	★质保期：≥6年，且厂家或投标商承诺有问题应在48小时内修复。


★说明：

1、产品包含运输、安装、不锈钢支架等安装中遇到的事项，如涉及旧机拆除，包括在本项目中；

2、本项目仅包括标准铜管，需要增加铜管请在项目中备注铜管单价，且该费用另外结算；

3、涉及空调供电，3米范围内的电源接线及插座包括在本项目中。

4、供应商对所投产品技术参数提供证明文件或承诺书。

