

湖北省 荆州市 公安县政府采购项目

采购需求文件


计划名称：公安县人民医院采购污水处理代运营服务(001包)
采购单位：公安县人民医院
联 系 人：王芳     联系信息：0716-5208000







一、项目概况
本项目由公安县人民医院发起， 已于2023年11月24日进行了相关批复（文号：421022-2023-05053），拟采用竞争性磋商方式进行采购。
(一)项目背景
公安县人民医院采购污水处理代运营服务
为了加强公安县人民医院污水处理站的运维管理，提高污水治理水平，保护环境，公安县人民医院院党委会会议决定；医院后勤聘请污水处理专业团队进行运维服务并对外公开按照竞争性磋商方式进行招标，选择合格的运维服务商。此次招标明确了运维服务范围和标准，投标人需按照招标要求进行投标。
（二）采购内容
本次运维服务招标范围包括医院污水处理站的日常运维、保养、维修改造、污水送检和污水达标等工作。投标人需按照相关法律法规及医院要求，确保污水处理站的稳定运行，出水水质达到国家标准。采购为本采购计划的第001包，标的分类为服务，详细的采购清单及相关需求见本文档以下说明。
二、采购清单
公安县人民医院采购污水处理代运营服务
三、详细需求
（一）项目概况
1、 项目名称：公安县人民医院采购污水处理代运营服务
2、 本项目预算总额：114万元。
3、 服务期限：三年；
4、 采购内容：公安县人民医院污水处理站，24 小时在线监测系统代维运营服务
（二）、服务内容：
①污水处理站 24 小时在线监测系统全天候设备设施的操作、达标运行、巡查、停机检修、台帐记录、值班、管理工作；
②污水处理站 24 小时在线监测系统设备设施的日常维修、保养及设备设施更换工作；
③污水处理站 24 小时在线监测系统日常运行、自检、比对所需要的全部药剂（活性氧消毒制、含氯消毒剂、脱氯剂、絮凝剂、除臭剂、监测比对试剂、自检试剂等）；
④污水处理站 24 小时在线监测系统所包括的集水池、调节池、格栅池、沉淀池、巴氏槽等内的垃圾、污泥的清掏、收集、打包工作；
⑤排污许可证上规定的需要医院自行监测的各项监测工作委托有资质的第三方监测公司进行监测及数据上传省网工作；
⑥24 小时在线监测系统每年四次委托有 CMA 认证的第三方检测机构进行数据比对工作；
⑦环保、安监、消防部门要求污水站完成的各项安全生产、达标运行、月季年度工作汇报等工作。污水运维服务期间安全生产由运维服务商全权负责，医院进行监管，如发生安全责任事故，医院不承担任何责任。
⑧设备出现故障需停机检修，其检修时间不能超过 48 小时，检修期间必须每天手工釆水样四次，笫三方要出具水质检测报告。
⑨日常运行不达标，出现环保部门处罚，均由代维运营单位承担。
（3） 服务期限 ：
代维运营服务周期三年；总费用包括人工费、污水处理、在线监测设备设施运维费、各类仪表强检费、设备设施维修保养更换费、化验检测费、药剂耗材费及办公管理费、交通费、运行单位利润税费；代维运营时日常运行不达标，环保部门对医院的罚款等其他与本项目有关的一切费用
（4） 服务要求： ：
达到国家环保部门对我院污水处理系统及 24 小时在线监测系统执行的现行标准要求
（5） 付款方式：
1、运维费用：包涵运维服务商工作人员工作及各项福利费、药剂费、设备维护费、运维检测费、对外联络及配合检测费、生活费、管理费、税费。
2、支付方式：合同签订后按每季度支付一次。
4、 其他需求
专门面对中小微企业
五、合同条款
本次采购将采用标准的政府采购合同范本，具体详见标书文件中的合同范本文件。本此采购的具体合同条款如下：
	条款号
	条款类型
	条款内容
	相关比 %

	
	
	
	


六、评审方法
本次采购将遵照采购文件中须知部分关于项目评审的相关要求和步骤，采用综合评分法进行评审。
本次采购的评分项及评分标准如下：
	评分内容
	评分因素
	分值
	评分项目与评分规则

	磋商报价
（20分）
	报价得分
	20
	评标价的确定办法：
评标委员会只对确定资格和符合性检查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分20分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：
报价分＝（评标基准价/投标报价）×20

	商务部分
（30分)
	拟派项目人员
	4分
	1）供应商拟派项目负责人为环境工程或环境科学专业毕业、本科及以上学历、环境相关专业中级及以上职称，并提供相关证书复印件近6个月内的社保证明材料，以上均满足的得4分；不能满足条件的缺一项扣1分）。

	
	企业实力
	4分
	供应商具有有效期内项目所在地省级污染治理设施运行服务能力评价证书得4分，没有不得分。

	
	类似业绩
	12分
	供应商2021年以来有类似污水处理运营维护业绩的，每提供一个有效业绩得3分，此项满分12分（提供相关证明材料，中标通知书（如有）及合同且能如实反应上述内容）

	
	管理认证体系
	6分
	获得业务范围具有“水污染治理设施运行服务”相关业务的《ISO9001质量管理体系认证证书》《ISO14001环境管理体系认证证书》《ISO45001职业健康安全管理体系认证证书》得6分，缺一项扣2分，扣完为止

	
	售后服务
	4分
	供应商售后服务响应时间：1 小时内响应到达现场得 4 分，2 小时内响应到达现场得 2 分，其余时间不得分。（提供相关证明材料）

	技术部分
（50分）

	污水处理托管运营服务方案
	18分
	根据医院实际情况和本项目特点制定污水处理详尽、可行的托管运营服务方案，包含但不限于：
1）污水处理托管主要管理制度
2）各工艺单元运行管理
3）各设备操作规程、日常保养及常见故障分析与排除方法
4）运营台账及信息化数据管理措施
以上每一小项方案符合采购方各项工作特点、全面、科学、契合采购需求：以上四点每满足一点得 3分，最多得 12分； 供应商提出除以上四点以外的服务方案，每提出一点加3分，最多加6分；本项最多共得 18分

	
	质量、安全、环保措施
	6分
	根据医院实际情况和本项目特点制定污水处理详尽、可行的质量、安全、环保措施，包含但不限于：
1）质量保障措施
2）安全保障措施
3）环境保护措施
以上每一小项方案符合采购方各项工作特点、全面、科学、契合采购方需求：方案全面可行性高得6 分，措施存在瑕疵或不足的每有 一处扣 1 分，扣完为止 。

	
	人员配置方案
	8分
	根据本项目特点，建立完善本污水站运营维护人员配置方案，包含但不限于：
1）岗位职责建设及工作考核方案（4分）方案全面可行性高得 4 分，措施存在瑕疵或不足的每有 一处扣 1 分，扣完为止。
2）人员培训方案（4分）方案全面可行性高得 4 分，措施存在瑕疵或不足的每有 一处扣 1分，扣完为止。

	
	应急事件处理预案
	6分
	针对本项目的突发事件，有切实可行的应急响应措施方案，包含但不限于：
1）应急事件组织结构
2）应急事件处理措施
3）污水站运维应急预案
以上方案符合采购方各项工作特点、全面、科学、契合采购需求：预案全面可行性高得 6 分，以上每条存在瑕疵或不足的每有一处扣 1分，扣完为止。

	
	智能系统
	6分
	智能系统需满足条件：
系统能同时在手机和电脑进项远程操作
系统能显示污水站全部运行动态工作过程
系统能将自动报警信息及时推送至移动端
智能系统需同时满足以上所有条件，得6分，缺任意一项或二项的得2分，一项都不满足的不得分。

	
	后续服务保证措施 
	6分
	提供后续服务保证措施方案、并且后续服务保证措施及有承诺及处罚措施等完整、健全的得 6 分；方案、服务保证措施不太完整健全的得 3 分，未提供不得分。

	总计得分
	100分
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