附：
项目清单与内容
一、维护保养工作内容：
1、清洗机组冷凝器、蒸发器，更换冷冻油、过滤器、补充冷媒；
2、对水泵进行养护及处理；
3、多次对冷却塔填料等进行清洗、过滤器进行清洗，风机和风扇运转进行检查调整，浮球阀进行、皮带、轴承更换；
4、更换锅炉管道主阀门；
5、对机房内的主机至分水器间冷冻水管进行加固；
6、集水器电动阀门更换维修；
7、机房保温修复；
8、对机房内的电气配电设施进行检查；
9、制冷期间对设备的定期例行巡查，设备24小时故障响应，6小时到达；
二、维修保养处理项目
	序号
	内容
	数量
	单位

	1
	压缩机油过滤器(含O圈)
	4
	套

	2
	干燥过滤器(含密封圈)
	12
	个

	3
	机组专用冷冻油(20L/桶)
	12
	桶

	4
	蒸发器机械清洗(含清洗刷)
	3
	台

	5
	冷凝器机械清洗(含清洗刷)
	3
	台

	6
	R134A制冷剂13.5KG/瓶
	10
	瓶

	7
	离心压缩机油过滤器
	2
	个

	8
	离心压缩机油过滤器密封圈
	2
	个

	9
	离心机组专用冷冻油(5L/桶)A#
	8
	桶

	10
	机组冷冻冷却水泵年度保养
	10
	台

	11
	水泵检修160KW
	2
	台

	12
	冷却塔皮带
	50
	条

	13
	冷却塔底座漏水维修
	1
	项

	14
	冷却塔减速机检修
	8
	台

	15
	集水器和分水器DN250阀门更换
	12
	个

	16
	总管DN350阀门更换
	2
	台

	17
	DN250电动阀门
	3
	套

	18
	总管支架加固
	1
	项

	19
	机房管道保温修复
	21
	处

	20
	全年保养人工费（含所有传感器检修更换）
	3
	台
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